-0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 AHT_{EQ} (PW)

PCENT (o)

LGM control LGM hosed Modern control Modern Hosed