045

225

000

180

315

135

270 90

-0.05

0

0.1

0.2

0.3

045

225

000

180

315

135

270 90

-0.2

-0.1

0

0.05

-0.1

045

225

000 315

135

270 90

0

0.1

0.2

0.3

045

225

000

180

315

135

270 90 0

-0.1

0

0.1

First EOF λ ≤ 950 nm θ_o ≤ 75°

Second EOF λ ≤ 950 nm θ_o ≤ 75°

First EOF λ ≤ 950 nm θ_o ≥ 70°

Second EOF λ ≤ 950 nm θ_o ≥ 70°